|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gegenstand** | **Gewindegröße** | **Anzugsmoment** |
| Auspuffkrümmer-Mutter | M8 | 20 Nm |
| Zylinderkopf-Stehbolzen (Aus-puffkrümmer) | M8 | 15 Nm |
| Schalldämpferhalterungs-Schraube | M6 | 10 Nm |
| Schalldämpferhalterungs-Schraube | M8 | 20 Nm |
| Schraube der Schalldämpfer-Ab-deckung | M6 | 10 Nm |
| O 2-Sensor | M12 | 25 Nm |
| Startermotor-Anschlussklemmen-Mutter | M6 | 7 Nm |
| Schraube des Motor-Massekabels | M6 | 10 Nm |
| O 2-Sensor-Steckverbinder-Halter-ungsschraube | M6 | 7 Nm  |
| Zündkerze | M10 | 13 Nm  |
| Auslass-Nockenwellenrad-Schraube | M7 | 24 Nm  |
| Einlass-Nockenwellenrad-Schraube | M7 | 24 Nm  |
| Schraube des Auslass-Nocken-wellen-Lagerdeckels | M6 | 10 Nm  |
| Schraube des Einlass-Nocken-wellen-Lagerdeckels | M6 | 10 Nm |
| Steuerkettenspanner-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Steuerkettenspanner-Schraubver-schluss | M6 | 7 Nm  |
| Rotor-Abdeckschraube | M8 | 15 Nm  |
| Kurbelwellen-Endabdeckung | M36 | 10 Nm  |
| Zylinderkopfdeckel-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Entlüftungsplattenschraube | M5 | 4.0 Nm  |
| Steuerkettenschienenschraube | M6 | 10 Nm  |
| Steuerkettenschraube (rechte Seitedes Zylinderkopfs) | M6 | 10 Nm  |
| Starterkupplungs-Schraube | M8 | 32 Nm  |
| Lichtmaschinenrotor-Schraube | M12 | 70 Nm |
| Lichtmaschinendeckel-Schraube | M6 | 12 Nm  |
| Lichtmaschinendeckel-Schraube | M6 | 12 Nm  |
| Statorwicklungs-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Kurbelwellensensorschraube | M6 | 10 Nm  |
| Schraube der Steckverbinder- undSchlauchhalterung | M6 | 10 Nm  |
| Startermotor-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Startermotor-Frontdeckelschraube | M5 | 5 Nm  |
| Mutter für Startermotor-Anschlussk-lemme und hinteres Lagerschild | M6 | 11 Nm  |
| Kupplungsnaben-Mutter | M20 | 95 Nm  |
| Kupplungsfeder-Schraube | M6 | 8 Nm  |
| Kupplungsdeckel-Schraube | M6 | 12 Nm  |
| Kupplungszug-Halterungsschraube | M6 | 12 Nm  |
| Schraube der Ölpumpen-Antrieb-sketten-Führung | M6 | 10 Nm  |
| Schaltwellen-Federanschlag | M8 | 22 Nm |
| Ölpumpendeckel-Schraube | M5 | 3.8 Nm |
| Ölpumpen-Schraube | M6 | 12 Nm  |
| Halterungsschraube | M6 | 10 Nm  |
| Ölwannen-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Ölsieb-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Öldruckschalter | PT1/8 | 15 Nm  |
| Öldruckschalterkabel-Schraube | M4 | 1.8 Nm  |
| Öldruckschalterkabel-Halterungss-chraube | M6 | 7 Nm  |
| Blindplattenschraube | M6 | 10 Nm  |
| Gangstellungsschalter-Schraube | M5 | 4.0 Nm  |
| Zündkerzenschraube | M6 | 10 Nm  |
| Öldruck-Kontrollschraube | M16 | 8 Nm  |
| Schraube des Ausgleichswellen-An-triebsrads | M10 | 40 Nm  |
| Ausgleichswellen-Deckelschraube | M6 | 12 Nm  |
| Lagerhalterungs-Schraube | M6 | 12 Nm  |
| Schaltwalzen-Sicherungsschraube | M6 | 10 Nm  |
| Kühler-Verschlussdeckel-Schraube | M3 | 1.0 Nm  |
| Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter-Schraube | M6 | 5 Nm  |
| Kühlerseitenabdeckungs-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Kühlerlüftermotor-Schraube | M6 | 8 Nm  |
| Kühlerschraube | M6 | 7 Nm  |
| Hupen-Mutter | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Kühler-Einlass-Schlauchklemme | M5 | 2.0 Nm  |
| Schlauchschellen-Schraube desKühlmantel-Zulaufschlauchs | M5 | 2.0 Nm  |
| Schraube des Kühlmantel-An-schlusses | M6 | 10 Nm  |
| Ölfilterpatrone | M20 | 17 Nm  |
| Ölfilterpatronen-Hohlschraube | M20 | 40 Nm  |
| Kühlflüssigkeits-Temperaturfühler | M10 | 16 Nm  |
| Thermostatabdeckungs-Schraube | M6 | 12 Nm  |
| Wasserpumpen-Gehäuseschraube | M6 | 10 Nm  |
| Wasserpumpen-Zulauf-/Ablaufrohr-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Kühlflüssigkeits-Ablassschraube | M6 | 7 Nm  |
| Schraube des Ansaugluft-Druckge-bers | M5 | 3.8 Nm  |
| Ansaugluft-Temperaturfühler-schraube | M5 | 3.8 Nm  |
| Luftkanalhalterungs-Schraube | M5 | 1.6 Nm  |
| Luftfiltereinsatz-Schraube | M5 | 1.6 Nm  |
| Gaszug-Kontermutter (Drosselklap-pengehäuseseite) | M6 | 4.5 Nm  |
| Gaszug-Kontermutter (Lenkerseite) | M6 | 4.3 Nm  |
| Schlauchschellen-Schraube desDrosselklappengehäuse-Anschluss-es | M5 | 3.0 Nm  |
| Schlauchschellen-Schraube derLuftfiltergehäuse-Verbindung | M5 | 3.0 Nm  |
| Luftfiltergehäuse-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Kraftstoffschienen-Schraube | M5 | 3.5 Nm  |
| Drosselklappensensor-Schraube | M5 | 3.5 Nm  |
| Schraube der Leerlauf-Regelventil-platte (ISC) | M6 | 5 Nm  |
| Mutter der Ansaug-Elektromagnet-Halterung | M5 | 3.8 Nm  |
| Ausgleichsbehälter-Mutter | M5 | 3.8 Nm  |
| Motor-Mutter (hinten oben) | M10 | 55 Nm  |
| Motor-Mutter (hinten unten) | M10 | 55 Nm  |
| Motor-Schraube (links vorn) | M12 | 75 Nm  |
| Motor-Schraube (links oben) | M10 | 55 Nm  |
| Motor-Schraube (rechts vorn) | M12 | 75 Nm  |
| Motor-Schraube (rechts oben) | M10 | 55 Nm  |
| Motorhalterungs-Schraube (rechts) | M8 | 25 Nm  |
| Motorhalterungs-Schraube (links) | M8 | 25 Nm  |
| Schraube der Kupplungszugführung | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Fahrersitz-Halterung | M6 | 7 Nm  |
| Batteriepol-Schraube | M6 | 2.2 Nm  |
| Fahrersitz-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Neigungswinkelsensor-Schraube | M4 | 2.0 Nm  |
| Starterrelais-Schraube | M6 | 3.6 Nm  |
| Batteriekastenschraube | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Seitenabdeckung hint-en (M8 ⋅ 25 mm) | M8 | 16 Nm  |
| Schraube der Seitenabdeckung hint-en (M6 ⋅ 12 mm) | M6 | 7 Nm  |
| Rücklicht/Bremslicht-Schraube | M6 | 3.3 Nm  |
| Schraube der Schmutzfänger-Bau-gruppe | M6 | 10 Nm  |
| Kennzeichenleuchten-/Blinker-Schraube | M6 | 10 Nm  |
| Schraube der mittleren Abdeckung | M5 | 1.5 Nm  |
| Schraube der oberen Heckverklei-dungsabdeckung | M5 | 1.5 Nm  |
| Scheinwerfer-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der seitlichen Scheinwer-ferabdeckung | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der mittleren Scheinwerf-er-Abdeckung | M6 | 0.8 Nm  |
| Instrumenten-Schraube | M4 | 1.3 Nm  |
| Instrumenten-Halterungsschraube | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der oberen Kraftstofftank-Abdeckung | M5 | 1.5 Nm  |
| Kraftstofftankabdeckungs-Schraube(M5 ⋅ 12 mm) | M5 | 1.5 Nm  |
| Kraftstofftankabdeckungs-Schraube(M5 ⋅ 16 mm) | M5 | 1.5 Nm  |
| Schraube der mittleren Kraftstoff-tankabdeckung | M5 | 1.5 Nm  |
| Lufthutzenschraube | M6 | 7 Nm  |
| Untere Schraube der vorderen Kraft-stofftank-Abdeckung | M6 | 4.0 Nm  |
| Obere Schraube der vorderen Kraft-stofftank-Abdeckung | M5 | 2.5 Nm  |
| Innere Seitenabdeckungsschraubeder Lufthutze | M5 | 1.5 Nm  |
| Elektrikkomponententräger-1-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Gleichrichter/Regler-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Elektrikkomponententräger-2-Mutter | M6 | 7 Nm  |
| Elektrikkomponententräger-2-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Hydroaggregat-Bau-gruppe | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Vorderrad-Bremss-chlauchführung | M6 | 7 Nm |
| Vorderrad-Bremsscheiben-Schraube | M6 | 18 Nm  |
| Schraube des Vorderrad-Sensorro-tors | M5 | 8 Nm |
| Vorderradsensor-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Vorderachse | M16 | 65 Nm  |
| Vorderachs-Klemmschraube | M8 | 23 Nm  |
| Antriebskettenspanner-Kontermutter | M8 | 16 Nm  |
| Kettenradmutter | M10 | 80 Nm  |
| Hinterrad-Bremsscheiben-Schraube | M8 | 30 Nm  |
| Schraube des Hinterradsensorrotors | M5 | 8 Nm  |
| Hinterradsensor-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Radachsen-Mutter | M18 | 105 Nm  |
| Hinterrad-Bremssattel-Sicherungss-chraube | M12 | 27 Nm  |
| Hinterrad-Bremssattel-Schraube | M8 | 22 Nm  |
| Schraube des Hauptbremszylinder-Vorratsbehälterdeckels | M4 | 1.5 Nm  |
| Handbremshebel-Drehpunkt-schraube | M6 | 1.0 Nm  |
| Handbremshebel-Drehpunktmutter | M6 | 6 Nm  |
| Schraube des Vorderrad-Bremslich-tschalters | M4 | 1.2 Nm |
| Bremssattel-Entlüftungsschraube | M8 | 5 Nm  |
| Vorderrad-Bremssattel-Schraube | M10 | 40 Nm  |
| Vorderrad-Bremsschlauch-Hohls-chraube | M10 | 30 Nm  |
| Schraube der Vorderrad-Hauptbrem-szylinder-Halterung | M6 | 10 Nm  |
| Bremsbelag-Sicherungsschraube | M10 | 17 Nm  |
| Schraubverschluss | M10 | 2.5 Nm  |
| Schraube der Hinterrad-Bremss-chlauch-Verbindungshalterung | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Hinterrad-Bremss-chlauch-Verbindung | M6 | 7 Nm  |
| Hinterrad-Bremsschlauch-Hohls-chraube | M10 | 30 Nm  |
| Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälterh-alterungs-Mutter | M5 | 3.8 Nm  |
| Fußrasten-Baugruppenschraube(rechte Fußraste) | M8 | 30 Nm  |
| Hinterrad-Hauptbremszylinder-Schraube | M8 | 23 Nm  |
| Fußbremshebel-Schraube | M8 | 22 Nm  |
| Schraube der Hinterrad-Bremss-chlauch-/Kabelführung | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Hinterrad-Bremss-chlauch-/Kabelhalterung | M6 | 5 Nm  |
| Hintere Fußbremshebel-Einstel-lkontermutter | M8 | 18 Nm  |
| Rückspiegel | M10 | 17 Nm  |
| Lenkerarmatur-Schraube (rechts) | M4 | 2.0 Nm  |
| Gasdrehgriffgehäuse-Schraube | M5 | 3.8 Nm  |
| Lenkerarmatur-Schraube (links) | M4 | 2.0 Nm  |
| Lenkergewicht | M16 | 10 Nm  |
| Schraube der oberen Lenkerhalter-ung | M8 | 28 Nm  |
| Mutter der unteren Lenkerhalterung | M10 | 32 Nm  |
| Kupplungshebel-Drehpunktmutter | M6 | 7 Nm  |
| Kupplungshebel-Halterungsk-lemmschraube | M6 | 11 Nm  |
| Kupplungszug-Kontermutter | M8 | 7 Nm  |
| Teleskopgabel-Dämpferrohr-Schraube | M10 | 30 Nm  |
| Klemmschraube (untere Gabel-brücke) | M8 | 23 Nm  |
| Klemmschraube der oberen Gabel-brücke (links und rechts) | M8 | 26 Nm |
| Klemmschraube der oberen Gabel-brücke (Mitte) | M10 | 21 Nm  |
| Gabel-Abdeckschraube | M38 | 23 Nm  |
| Halterungsschraube der Vorderrad-abdeckung | M6 | 7 Nm  |
| Vorderradabdeckungs-Schraube(oben) | M6 | 7 Nm  |
| Vorderradabdeckungs-Schraube(unten) | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Vorderrad-Bremss-chlauch-/Kabel-Halterung | M6 | 7 Nm  |
| Seitenabdeckungsschraube derVorderradabdeckung | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Vorderrad-Bremss-chlauch-Halterung | M5 | 3.8 Nm  |
| Schraube der unteren Vorderrad-Bremsschlauch-Halterung | M6 | 7 Nm  |
| Antriebskettenschutz-Schraube | M6 | 7 Nm |
| Umlenkhebel-Mutter | M10 | 40 Nm  |
| Übertragungshebel-Mutter (Um-lenkhebelseite) | M10 | 40 Nm  |
| Federbein-Schraube (vorn) | M10 | 44 Nm  |
| Federbein-Mutter (hinten) | M10 | 40 Nm  |
| Schwingenachsschutz-Schraube | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der Schwingenachss-chutz-Halterung | M6 | 7 Nm  |
| Seitenständer-Schraube | M10 | 63 Nm  |
| Fußrasten-Baugruppenschraube(linke Fußraste) | M8 | 30 Nm  |
| Fußrastenplattenschraube | M6 | 10 Nm  |
| Beifahrer-Fußrastenschraube | M8 | 28 Nm  |
| Schwingenachs-Mutter | M16 | 110 Nm  |
| Fußrastenhalterschraube | M10 | 45 Nm  |
| Seitenständerdrehpunkt-Mutter | M10 | 46 Nm  |
| Seitenständerschalter-Mutter | M5 | 3.8 Nm  |
| Übertragungshebel-Mutter (Rah-menseite) | M12 | 52 Nm  |
| Schraube der Antriebsritzel-Abdeck-ung | M6 | 10 Nm  |
| Antriebsritzel-Mutter | M22 | 95 Nm  |
| Schaltstangen-Kontermutter(Schaltarmseite) | M6 | 9 Nm  |
| Schaltstangen-Kontermutter(Fußschalthebel-Seite) | M6 | 9 Nm  |
| Schaltarm-Klemmschraube | M6 | 14 Nm  |
| Schraube des oberen Schaltstan-gengelenks | M6 | 9 Nm  |
| Kraftstoffpumpen-Schraube | M5 | 4.0 Nm  |
| Kraftstofftank-Schraube (vorn) | M6 | 7 Nm  |
| Kraftstofftank-Schraube (hinten) | M6 | 7 Nm  |
| Schraube der hinteren Kraftstoff-tank-Halterung | M6 | 10 Nm  |
| Schraube der vorderen Kraftstoff-tank-Halterung | M8 | 30 Nm  |
| Schlauchschellen-Schraube desKraftstofftank-Belüftungs-/Überlauf-schlauchs | M6 | 7 Nm  |